ПЕРЕЛІК МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКОВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77)

Група А

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом**(1)** (виготовленням), використанням**(2)**, переробкою**(3)**, зберіганням**(4)**, транспортуванням**(5)**, застосуванням**(6)**, утилізацією**(7)** чи знешкодженням**(8)** вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Гірничошахтне**(1)** та гірничорятувальне**(2)** устатковання та устатковання для видобутку**(3)**, транспортування**(4)**, дроблення**(5)**, сортування**(6)** та збагачення**(7)** корисних копалин і огрудкування**(8)** руд та концентратів.

3. Машини, механізми, устатковання (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення**(1)**, розлив**(2)**, перевезення**(3)**, заливка**(4)**, продувка**(5)** та випуск**(6)** рідкого металу.

4. Технологічне устатковання магістральних газопроводів**(1)**, нафтопроводів**(2)**, продуктопроводів**(3)** (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем**(4)** промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів**(5)** нафтогазовидобувної промисловості.

5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском**(1)**, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 325);

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску**(2)**, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130).

6. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

7. Вантажопідіймальні крани і машини**(1)**, ліфти**(2)**, підйомники для підіймання працівників**(3)**, пасажирські підвісні канатні дороги**(4)**, фунікулери**(5)**, ескалатори та пасажирські конвеєри**(6)**, колиски приводні для підіймання працівників**(7)**.

8. Устатковання напругою понад 1000 В.

9. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

10. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236).